--cpu Cortex-M0
".\obj\system_nuc200series.o"
".\obj\startup_nuc200series.o"
".\obj\app_cfg.o"
".\obj\app_int_cfg.o"
".\obj\demo.o"
".\obj\hook.o"
".\obj\init.o"
".\obj\retarget.o"
".\obj\clk.o"
".\obj\sys.o"
".\obj\uart.o"
".\obj\adc.o"
".\obj\chip_uip_interrupt.o"
".\obj\hardware_init.o"
".\obj\uip_kernel_common.o"
".\obj\uip_kernel_event.o"
".\obj\uip_kernel_isr_cm.o"
".\obj\uip_kernel_isr_engine.o"
".\obj\uip_kernel_message.o"
".\obj\uip_kernel_resource.o"
".\obj\uip_kernel_scheduler.o"
".\obj\uip_kernel_task.o"
".\obj\uip_kernel_time.o"
--library_type=microlib --ro-base 0x00000000 --entry 0x00000000 --rw-base 0x20000000 --entry Reset_Handler --first __Vectors --strict
--map --first='startup_NUC200Series.o(RESET)' --datacompressor=off --info=inline --entry Reset_Handler --summary_stderr --info summarysizes --map --load_addr_map_info --xref --callgraph --symbols
--info sizes --info totals --info unused --info veneers
--list ".\lst\ADC_MeasureAVDD.map" -o .\obj\ADC_MeasureAVDD.axf